!

! =====================

! SW-L2

! =====================

hostname SW-L2

!

enable secret cisco

ip domain-name societe7.lan

!

! -- Pour accès SSH --

username admin privilege 15 secret Progtr00

ip ssh version 2

crypto key generate rsa modulus 2048

!

line vty 0 4

transport input ssh

login local

exec-timeout 5 0

!

! --- VLANs ---

vlan 10

name ADMIN

vlan 20

name PERSONNEL

vlan 30

name VIDEO

vlan 40

name PRODUCTION

vlan 50

name DMZ

vlan 60

name WIFI\_PERSONNEL

vlan 70

name WIFI\_INVITE

!

! --- Ports d'accès ---

interface FastEthernet0/1

description Poste ADMIN

switchport mode access

switchport access vlan 10

!

interface FastEthernet0/2

description Poste PERSONNEL

switchport mode access

switchport access vlan 20

!

interface FastEthernet0/3

description Poste VIDEO

switchport mode access

switchport access vlan 30

!

interface FastEthernet0/4

description Poste PRODUCTION

switchport mode access

switchport access vlan 40

!

interface FastEthernet0/5

description Poste DMZ

switchport mode access

switchport access vlan 50

!

interface FastEthernet0/6

description Poste WIFI\_PERSONNEL

switchport mode access

switchport access vlan 60

!

interface FastEthernet0/7

description Poste WIFI\_INVITE

switchport mode access

switchport access vlan 70

!

! --- Trunks vers SW L3 #1 et SW L3 #2 ---

interface GigabitEthernet0/1

description Trunk vers L3 Core 1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,50,60,70

!

interface GigabitEthernet0/4

description Trunk vers L3 Core 2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,50,60,70

!

end