sur les routeur voir sw l3   
  
! 1) ACL

ip access-list extended VIDEO-FLOW

permit udp any any eq 5004

!

! 2) Class-map et Policy-map

class-map match-all VIDEO

match access-group name VIDEO-FLOW

!

policy-map QOS-VIDEO

class VIDEO

set precedence 5

class class-default

fair-queue

!

! 3) Application sur l'interface de sortie (vers WAN)

interface GigabitEthernet0/2

description WAN

service-policy output QOS-VIDEO

!

end

ip nat inside source static tcp 172.33.40. 80 10.7.1.1 80 extendable