#### **2. Activer la licence de sécurité**

Si le package de sécurité est disponible, activez-le avec la commande suivante :

configure terminal

license boot module c900 technology-package securityk9

exit

write memory

reload