en

conf t

ip domain-name societe7.lan

crypto key generate rsa

ip ssh version 2

line vty 0 4

transport input ssh

transport output ssh

login local

exit

username remi privilege 15 secret progtr00

int vlan 10

ip add 172.32.10.253 255.255.255.0

l2 siege 172.33.10.253

l3 1 172.33.80.2

l3 2 172.33.90.2ssh

r1 10.7.1.1

r2 10.7.2.1

l2 siege 172.32.10.253

debug ip nat

interface FastEthernet0/30

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70

switchport mode trunk

interface FastEthernet0/48

no description Trunk vers L3 Core 1

no switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70

no switchport mode trunk

!